
**מדידות מנוע הסרוו**

****


Servo(2000);

כשהרצנו את הפונקציה servo(2000); בערך זווית של 180 מעלות קיבלנו בסקופ שהton שווה ל2ms

****

Servo(1000);

כשהרצנו את הפונקציה Servo(1000); בערך בזווית 0 מעלות קיבלנו בסקופ שהton שווה לms1

****